
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 3.00.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER STDIN = RS232_PORT
 PARAMETER STDOUT = RS232_PORT
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.12.b
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER COMPILER = mb-gcc
 PARAMETER ARCHIVER = mb-ar
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = dlmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ilmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = lmb_bram
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_8Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LED_7SEGMENT
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Push_Buttons_3Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Switches_8Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = RS232_PORT
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emc
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = Micron_RAM
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = tmrctr
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_timer_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = clock_generator_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = mdm_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = proc_sys_reset_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = ps2
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_ps2_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_intc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = my_timer_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = graph_acc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = graph_acc_0
END


