microblaze_0
TESTPROJ_SOURCES = TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/xuartlite_selftest_example.c TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/TestApp_Peripheral.c TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/xgpio_tapp_example.c TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/xtmrctr_selftest_example.c drivers/my_timer_selftest.c drivers/my_timer.c 
TESTPROJ_HEADERS = TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/uartlite_header.h TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/gpio_header.h TestApp_Peripheral_microblaze_0/src/tmrctr_header.h drivers/graph_acc_v1_00_a/src/graph_acc.h drivers/my_timer.h scancodes.h 
TESTPROJ_CC = mb-gcc
TESTPROJ_CC_SIZE = mb-size
TESTPROJ_CC_OPT = -Os
TESTPROJ_CFLAGS = 
TESTPROJ_CC_SEARCH = # -B
TESTPROJ_LIBPATH = -L./microblaze_0/lib/ # -L
TESTPROJ_INCLUDES = -I./microblaze_0/include/  -ITestApp_Peripheral_microblaze_0/src/ -Idrivers/graph_acc_v1_00_a/src/ -Idrivers/ -IC:/Temp/Bomberman_v1/Bomberman/ # -I
TESTPROJ_LFLAGS = # -l
TESTPROJ_LINKER_SCRIPT = 
TESTPROJ_CC_DEBUG_FLAG =  -g 
TESTPROJ_CC_PROFILE_FLAG = # -pg
TESTPROJ_CC_GLOBPTR_FLAG= # -mxl-gp-opt
TESTPROJ_MODE = executable
TESTPROJ_LIBG_OPT = -$(TESTPROJ_MODE) microblaze_0
TESTPROJ_CC_INFERRED_FLAGS= -mxl-soft-mul -mxl-pattern-compare -mcpu=v7.30.b 
TESTPROJ_CC_START_ADDR_FLAG=  # -Wl,-defsym -Wl,_TEXT_START_ADDR=
TESTPROJ_CC_STACK_SIZE_FLAG=  # -Wl,-defsym -Wl,_STACK_SIZE=
TESTPROJ_CC_HEAP_SIZE_FLAG= -Wl,-defsym -Wl,_HEAP_SIZE=300
                  $(TESTPROJ_CC_INFERRED_FLAGS)  \
