BEGIN proc_sys_reset
OPTION HW_VER=3.00.a
OPTION INSTANCE=proc_sys_reset_0
PARAMETER C_EXT_RST_WIDTH=4
PARAMETER C_AUX_RST_WIDTH=4
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH=1
PARAMETER C_AUX_RESET_HIGH=1
PARAMETER C_NUM_BUS_RST=1
PARAMETER C_NUM_PERP_RST=1
PARAMETER C_NUM_INTERCONNECT_ARESETN=1
PARAMETER C_NUM_PERP_ARESETN=1
END
BEGIN axi_intc
OPTION HW_VER=1.02.a
OPTION INSTANCE=microblaze_0_intc
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_INSTANCE=microblaze_0_intc
PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH=9
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_NUM_INTR_INPUTS=2
PARAMETER C_KIND_OF_INTR=0b11111111111111111111111111111100
PARAMETER C_KIND_OF_EDGE=0b11111111111111111111111111111111
PARAMETER C_KIND_OF_LVL=0b11111111111111111111111111111111
PARAMETER C_HAS_IPR=1
PARAMETER C_HAS_SIE=1
PARAMETER C_HAS_CIE=1
PARAMETER C_HAS_IVR=1
PARAMETER C_IRQ_IS_LEVEL=1
PARAMETER C_IRQ_ACTIVE=1
PARAMETER C_DISABLE_SYNCHRONIZERS=1
PARAMETER C_MB_CLK_NOT_CONNECTED=0
PARAMETER C_HAS_FAST=0
END
BEGIN lmb_v10
OPTION HW_VER=2.00.b
OPTION INSTANCE=microblaze_0_ilmb
PARAMETER C_LMB_NUM_SLAVES=1
PARAMETER C_LMB_AWIDTH=32
PARAMETER C_LMB_DWIDTH=32
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH=1
END
BEGIN lmb_bram_if_cntlr
OPTION HW_VER=3.10.a
OPTION INSTANCE=microblaze_0_i_bram_ctrl
PARAMETER C_BASEADDR=0x00000000
PARAMETER C_HIGHADDR=0x00007fff
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MASK=0x44000000
PARAMETER C_MASK1=0x00800000
PARAMETER C_MASK2=0x00800000
PARAMETER C_MASK3=0x00800000
PARAMETER C_LMB_AWIDTH=32
PARAMETER C_LMB_DWIDTH=32
PARAMETER C_ECC=0
PARAMETER C_INTERCONNECT=0
PARAMETER C_FAULT_INJECT=0
PARAMETER C_CE_FAILING_REGISTERS=0
PARAMETER C_UE_FAILING_REGISTERS=0
PARAMETER C_ECC_STATUS_REGISTERS=0
PARAMETER C_ECC_ONOFF_REGISTER=0
PARAMETER C_ECC_ONOFF_RESET_VALUE=1
PARAMETER C_CE_COUNTER_WIDTH=0
PARAMETER C_WRITE_ACCESS=2
PARAMETER C_NUM_LMB=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_BASEADDR=0xFFFFFFFF
PARAMETER C_SPLB_CTRL_HIGHADDR=0x00000000
PARAMETER C_SPLB_CTRL_AWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_CTRL_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_CTRL_P2P=0
PARAMETER C_SPLB_CTRL_MID_WIDTH=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_NUM_MASTERS=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_SUPPORT_BURSTS=0
PARAMETER C_SPLB_CTRL_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_BASEADDR=0xFFFFFFFF
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_HIGHADDR=0x00000000
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH=32
END
BEGIN lmb_v10
OPTION HW_VER=2.00.b
OPTION INSTANCE=microblaze_0_dlmb
PARAMETER C_LMB_NUM_SLAVES=1
PARAMETER C_LMB_AWIDTH=32
PARAMETER C_LMB_DWIDTH=32
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH=1
END
BEGIN lmb_bram_if_cntlr
OPTION HW_VER=3.10.a
OPTION INSTANCE=microblaze_0_d_bram_ctrl
PARAMETER C_BASEADDR=0x00000000
PARAMETER C_HIGHADDR=0x00007fff
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MASK=0x44000000
PARAMETER C_MASK1=0x00800000
PARAMETER C_MASK2=0x00800000
PARAMETER C_MASK3=0x00800000
PARAMETER C_LMB_AWIDTH=32
PARAMETER C_LMB_DWIDTH=32
PARAMETER C_ECC=0
PARAMETER C_INTERCONNECT=0
PARAMETER C_FAULT_INJECT=0
PARAMETER C_CE_FAILING_REGISTERS=0
PARAMETER C_UE_FAILING_REGISTERS=0
PARAMETER C_ECC_STATUS_REGISTERS=0
PARAMETER C_ECC_ONOFF_REGISTER=0
PARAMETER C_ECC_ONOFF_RESET_VALUE=1
PARAMETER C_CE_COUNTER_WIDTH=0
PARAMETER C_WRITE_ACCESS=2
PARAMETER C_NUM_LMB=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_BASEADDR=0xFFFFFFFF
PARAMETER C_SPLB_CTRL_HIGHADDR=0x00000000
PARAMETER C_SPLB_CTRL_AWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_CTRL_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_CTRL_P2P=0
PARAMETER C_SPLB_CTRL_MID_WIDTH=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_NUM_MASTERS=1
PARAMETER C_SPLB_CTRL_SUPPORT_BURSTS=0
PARAMETER C_SPLB_CTRL_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_BASEADDR=0xFFFFFFFF
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_HIGHADDR=0x00000000
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH=32
END
BEGIN microblaze_0_bram_block_elaborate
OPTION HW_VER=1.00.a
OPTION INSTANCE=microblaze_0_bram_block
PARAMETER C_MEMSIZE=0x8000
PARAMETER C_PORT_DWIDTH=32
PARAMETER C_PORT_AWIDTH=32
PARAMETER C_NUM_WE=4
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
END
BEGIN microblaze
OPTION HW_VER=8.40.a
OPTION INSTANCE=microblaze_0
PARAMETER C_SCO=0
PARAMETER C_FREQ=50000000
PARAMETER C_DATA_SIZE=32
PARAMETER C_DYNAMIC_BUS_SIZING=1
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_INSTANCE=microblaze_0
PARAMETER C_AVOID_PRIMITIVES=0
PARAMETER C_FAULT_TOLERANT=0
PARAMETER C_ECC_USE_CE_EXCEPTION=0
PARAMETER C_LOCKSTEP_SLAVE=0
PARAMETER C_ENDIANNESS=1
PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED=0
PARAMETER C_OPTIMIZATION=0
PARAMETER C_INTERCONNECT=2
PARAMETER C_STREAM_INTERCONNECT=0
PARAMETER C_DPLB_DWIDTH=32
PARAMETER C_DPLB_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_DPLB_BURST_EN=0
PARAMETER C_DPLB_P2P=0
PARAMETER C_IPLB_DWIDTH=32
PARAMETER C_IPLB_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_IPLB_BURST_EN=0
PARAMETER C_IPLB_P2P=0
PARAMETER C_M_AXI_DP_THREAD_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_DP_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_DP_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_DP_EXCLUSIVE_ACCESS=0
PARAMETER C_M_AXI_IP_THREAD_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_IP_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_IP_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_D_AXI=1
PARAMETER C_D_PLB=0
PARAMETER C_D_LMB=1
PARAMETER C_I_AXI=1
PARAMETER C_I_PLB=0
PARAMETER C_I_LMB=1
PARAMETER C_USE_MSR_INSTR=1
PARAMETER C_USE_PCMP_INSTR=1
PARAMETER C_USE_BARREL=1
PARAMETER C_USE_DIV=0
PARAMETER C_USE_HW_MUL=1
PARAMETER C_USE_FPU=0
PARAMETER C_USE_REORDER_INSTR=1
PARAMETER C_UNALIGNED_EXCEPTIONS=0
PARAMETER C_ILL_OPCODE_EXCEPTION=0
PARAMETER C_M_AXI_I_BUS_EXCEPTION=0
PARAMETER C_M_AXI_D_BUS_EXCEPTION=0
PARAMETER C_IPLB_BUS_EXCEPTION=0
PARAMETER C_DPLB_BUS_EXCEPTION=0
PARAMETER C_DIV_ZERO_EXCEPTION=0
PARAMETER C_FPU_EXCEPTION=0
PARAMETER C_FSL_EXCEPTION=0
PARAMETER C_USE_STACK_PROTECTION=0
PARAMETER C_PVR=0
PARAMETER C_PVR_USER1=0x00
PARAMETER C_PVR_USER2=0x00000000
PARAMETER C_DEBUG_ENABLED=1
PARAMETER C_NUMBER_OF_PC_BRK=1
PARAMETER C_NUMBER_OF_RD_ADDR_BRK=0
PARAMETER C_NUMBER_OF_WR_ADDR_BRK=0
PARAMETER C_INTERRUPT_IS_EDGE=0
PARAMETER C_EDGE_IS_POSITIVE=1
PARAMETER C_RESET_MSR=0x00000000
PARAMETER C_OPCODE_0x0_ILLEGAL=0
PARAMETER C_FSL_LINKS=0
PARAMETER C_FSL_DATA_SIZE=32
PARAMETER C_USE_EXTENDED_FSL_INSTR=0
PARAMETER C_M0_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S0_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M1_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S1_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M2_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S2_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M3_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S3_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M4_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S4_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M5_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S5_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M6_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S6_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M7_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S7_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M8_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S8_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M9_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S9_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M10_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S10_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M11_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S11_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M12_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S12_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M13_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S13_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M14_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S14_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M15_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S15_AXIS_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_ICACHE_BASEADDR=0X00000000
PARAMETER C_ICACHE_HIGHADDR=0X3FFFFFFF
PARAMETER C_USE_ICACHE=0
PARAMETER C_ALLOW_ICACHE_WR=1
PARAMETER C_ADDR_TAG_BITS=0
PARAMETER C_CACHE_BYTE_SIZE=8192
PARAMETER C_ICACHE_USE_FSL=0
PARAMETER C_ICACHE_LINE_LEN=4
PARAMETER C_ICACHE_ALWAYS_USED=0
PARAMETER C_ICACHE_INTERFACE=0
PARAMETER C_ICACHE_VICTIMS=0
PARAMETER C_ICACHE_STREAMS=0
PARAMETER C_ICACHE_FORCE_TAG_LUTRAM=0
PARAMETER C_ICACHE_DATA_WIDTH=0
PARAMETER C_M_AXI_IC_THREAD_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_IC_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_IC_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_IC_USER_VALUE=0b11111
PARAMETER C_M_AXI_IC_AWUSER_WIDTH=5
PARAMETER C_M_AXI_IC_ARUSER_WIDTH=5
PARAMETER C_M_AXI_IC_WUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_IC_RUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_IC_BUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_DCACHE_BASEADDR=0X00000000
PARAMETER C_DCACHE_HIGHADDR=0X3FFFFFFF
PARAMETER C_USE_DCACHE=0
PARAMETER C_ALLOW_DCACHE_WR=1
PARAMETER C_DCACHE_ADDR_TAG=0
PARAMETER C_DCACHE_BYTE_SIZE=8192
PARAMETER C_DCACHE_USE_FSL=0
PARAMETER C_DCACHE_LINE_LEN=4
PARAMETER C_DCACHE_ALWAYS_USED=0
PARAMETER C_DCACHE_INTERFACE=0
PARAMETER C_DCACHE_USE_WRITEBACK=0
PARAMETER C_DCACHE_VICTIMS=0
PARAMETER C_DCACHE_FORCE_TAG_LUTRAM=0
PARAMETER C_DCACHE_DATA_WIDTH=0
PARAMETER C_M_AXI_DC_THREAD_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_DC_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_DC_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_M_AXI_DC_EXCLUSIVE_ACCESS=0
PARAMETER C_M_AXI_DC_USER_VALUE=0b11111
PARAMETER C_M_AXI_DC_AWUSER_WIDTH=5
PARAMETER C_M_AXI_DC_ARUSER_WIDTH=5
PARAMETER C_M_AXI_DC_WUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_DC_RUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_M_AXI_DC_BUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_USE_MMU=0
PARAMETER C_MMU_DTLB_SIZE=4
PARAMETER C_MMU_ITLB_SIZE=2
PARAMETER C_MMU_TLB_ACCESS=3
PARAMETER C_MMU_ZONES=16
PARAMETER C_MMU_PRIVILEGED_INSTR=0
PARAMETER C_USE_INTERRUPT=1
PARAMETER C_USE_EXT_BRK=1
PARAMETER C_USE_EXT_NM_BRK=1
PARAMETER C_USE_BRANCH_TARGET_CACHE=0
PARAMETER C_BRANCH_TARGET_CACHE_SIZE=0
PARAMETER C_PC_WIDTH=32
END
BEGIN mdm
OPTION HW_VER=2.10.a
OPTION INSTANCE=debug_module
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_JTAG_CHAIN=2
PARAMETER C_INTERCONNECT=2
PARAMETER C_BASEADDR=0x84400000
PARAMETER C_HIGHADDR=0x8440ffff
PARAMETER C_SPLB_AWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_P2P=0
PARAMETER C_SPLB_MID_WIDTH=3
PARAMETER C_SPLB_NUM_MASTERS=8
PARAMETER C_SPLB_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_SUPPORT_BURSTS=0
PARAMETER C_MB_DBG_PORTS=1
PARAMETER C_USE_UART=1
PARAMETER C_USE_BSCAN=0
PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
END
BEGIN clock_generator
OPTION HW_VER=4.03.a
OPTION INSTANCE=clock_generator_0
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_DEVICE=6slx16
PARAMETER C_PACKAGE=csg324
PARAMETER C_SPEEDGRADE=-3
PARAMETER C_CLK_GEN=PASSED
PARAMETER C_CLKFBOUT_MODULE=
PARAMETER C_CLKFBOUT_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT0_MODULE=PLL0
PARAMETER C_CLKOUT0_PORT=CLKOUT0B
PARAMETER C_CLKOUT10_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT10_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT11_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT11_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT12_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT12_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT13_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT13_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT14_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT14_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT15_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT15_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT1_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT1_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT2_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT2_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT3_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT3_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT4_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT4_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT5_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT5_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT6_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT6_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT7_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT7_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT8_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT8_PORT=
PARAMETER C_CLKOUT9_MODULE=NONE
PARAMETER C_CLKOUT9_PORT=
PARAMETER C_DCM0_CLK0_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLK180_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLK270_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLK2X180_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLK2X_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLK90_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKDV180_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKDV_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKDV_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM0_CLKFB_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKFB_MODULE=
PARAMETER C_DCM0_CLKFB_PORT=
PARAMETER C_DCM0_CLKFX180_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKFX_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKFX_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM0_CLKFX_MULTIPLY=
PARAMETER C_DCM0_CLKIN_BUF=
PARAMETER C_DCM0_CLKIN_DIVIDE_BY_2=
PARAMETER C_DCM0_CLKIN_MODULE=NONE
PARAMETER C_DCM0_CLKIN_PERIOD=
PARAMETER C_DCM0_CLKIN_PORT=
PARAMETER C_DCM0_CLKOUT_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM0_CLK_FEEDBACK=
PARAMETER C_DCM0_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_DCM0_DFS_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM0_DLL_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM0_DSS_MODE=
PARAMETER C_DCM0_DUTY_CYCLE_CORRECTION=
PARAMETER C_DCM0_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_DCM0_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_DCM0_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM0_RST_MODULE=
PARAMETER C_DCM0_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_DCM1_CLK0_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLK180_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLK270_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLK2X180_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLK2X_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLK90_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKDV180_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKDV_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKDV_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM1_CLKFB_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKFB_MODULE=
PARAMETER C_DCM1_CLKFB_PORT=
PARAMETER C_DCM1_CLKFX180_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKFX_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKFX_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM1_CLKFX_MULTIPLY=
PARAMETER C_DCM1_CLKIN_BUF=
PARAMETER C_DCM1_CLKIN_DIVIDE_BY_2=
PARAMETER C_DCM1_CLKIN_MODULE=NONE
PARAMETER C_DCM1_CLKIN_PERIOD=
PARAMETER C_DCM1_CLKIN_PORT=
PARAMETER C_DCM1_CLKOUT_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM1_CLK_FEEDBACK=
PARAMETER C_DCM1_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_DCM1_DFS_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM1_DLL_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM1_DSS_MODE=
PARAMETER C_DCM1_DUTY_CYCLE_CORRECTION=
PARAMETER C_DCM1_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_DCM1_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_DCM1_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM1_RST_MODULE=
PARAMETER C_DCM1_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_DCM2_CLK0_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLK180_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLK270_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLK2X180_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLK2X_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLK90_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKDV180_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKDV_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKDV_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM2_CLKFB_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKFB_MODULE=
PARAMETER C_DCM2_CLKFB_PORT=
PARAMETER C_DCM2_CLKFX180_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKFX_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKFX_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM2_CLKFX_MULTIPLY=
PARAMETER C_DCM2_CLKIN_BUF=
PARAMETER C_DCM2_CLKIN_DIVIDE_BY_2=
PARAMETER C_DCM2_CLKIN_MODULE=NONE
PARAMETER C_DCM2_CLKIN_PERIOD=
PARAMETER C_DCM2_CLKIN_PORT=
PARAMETER C_DCM2_CLKOUT_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM2_CLK_FEEDBACK=
PARAMETER C_DCM2_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_DCM2_DFS_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM2_DLL_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM2_DSS_MODE=
PARAMETER C_DCM2_DUTY_CYCLE_CORRECTION=
PARAMETER C_DCM2_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_DCM2_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_DCM2_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM2_RST_MODULE=
PARAMETER C_DCM2_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_DCM3_CLK0_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLK180_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLK270_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLK2X180_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLK2X_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLK90_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKDV180_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKDV_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKDV_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM3_CLKFB_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKFB_MODULE=
PARAMETER C_DCM3_CLKFB_PORT=
PARAMETER C_DCM3_CLKFX180_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKFX_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKFX_DIVIDE=
PARAMETER C_DCM3_CLKFX_MULTIPLY=
PARAMETER C_DCM3_CLKIN_BUF=
PARAMETER C_DCM3_CLKIN_DIVIDE_BY_2=
PARAMETER C_DCM3_CLKIN_MODULE=NONE
PARAMETER C_DCM3_CLKIN_PERIOD=
PARAMETER C_DCM3_CLKIN_PORT=
PARAMETER C_DCM3_CLKOUT_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM3_CLK_FEEDBACK=
PARAMETER C_DCM3_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_DCM3_DFS_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM3_DLL_FREQUENCY_MODE=
PARAMETER C_DCM3_DSS_MODE=
PARAMETER C_DCM3_DUTY_CYCLE_CORRECTION=
PARAMETER C_DCM3_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_DCM3_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_DCM3_PHASE_SHIFT=
PARAMETER C_DCM3_RST_MODULE=
PARAMETER C_DCM3_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_ELABORATE_RES=NOT_SET
PARAMETER C_MMCM0_BANDWIDTH=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBOUT_MULT_F=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKFBOUT_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKIN1_MODULE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_MMCM0_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT0_DIVIDE_F=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT0_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT1_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT2_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT3_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_CASCADE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT4_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT5_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT6_BUF=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT6_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT6_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT6_PHASE=
PARAMETER C_MMCM0_CLKOUT6_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM0_CLOCK_HOLD=
PARAMETER C_MMCM0_COMPENSATION=
PARAMETER C_MMCM0_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM0_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_MMCM0_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MMCM0_REF_JITTER1=
PARAMETER C_MMCM0_RST_MODULE=
PARAMETER C_MMCM0_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_MMCM1_BANDWIDTH=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBOUT_MULT_F=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKFBOUT_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKIN1_MODULE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_MMCM1_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT0_DIVIDE_F=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT0_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT1_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT2_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT3_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_CASCADE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT4_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT5_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT6_BUF=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT6_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT6_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT6_PHASE=
PARAMETER C_MMCM1_CLKOUT6_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM1_CLOCK_HOLD=
PARAMETER C_MMCM1_COMPENSATION=
PARAMETER C_MMCM1_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM1_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_MMCM1_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MMCM1_REF_JITTER1=
PARAMETER C_MMCM1_RST_MODULE=
PARAMETER C_MMCM1_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_MMCM2_BANDWIDTH=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBOUT_MULT_F=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKFBOUT_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKIN1_MODULE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_MMCM2_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT0_DIVIDE_F=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT0_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT1_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT2_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT3_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_CASCADE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT4_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT5_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT6_BUF=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT6_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT6_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT6_PHASE=
PARAMETER C_MMCM2_CLKOUT6_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM2_CLOCK_HOLD=
PARAMETER C_MMCM2_COMPENSATION=
PARAMETER C_MMCM2_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM2_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_MMCM2_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MMCM2_REF_JITTER1=
PARAMETER C_MMCM2_RST_MODULE=
PARAMETER C_MMCM2_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_MMCM3_BANDWIDTH=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBOUT_MULT_F=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKFBOUT_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKIN1_MODULE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_MMCM3_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT0_DIVIDE_F=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT0_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT1_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT2_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT3_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_CASCADE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT4_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT5_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT6_BUF=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT6_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT6_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT6_PHASE=
PARAMETER C_MMCM3_CLKOUT6_USE_FINE_PS=
PARAMETER C_MMCM3_CLOCK_HOLD=
PARAMETER C_MMCM3_COMPENSATION=
PARAMETER C_MMCM3_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_MMCM3_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_MMCM3_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_MMCM3_REF_JITTER1=
PARAMETER C_MMCM3_RST_MODULE=
PARAMETER C_MMCM3_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_PLL0_BANDWIDTH=
PARAMETER C_PLL0_CLKFBIN_MODULE=PLL0
PARAMETER C_PLL0_CLKFBIN_PORT=CLKFBOUT
PARAMETER C_PLL0_CLKFBOUT_BUF=TRUE
PARAMETER C_PLL0_CLKFBOUT_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKFBOUT_MULT=10
PARAMETER C_PLL0_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKIN1_MODULE=CLKGEN
PARAMETER C_PLL0_CLKIN1_PERIOD=10.000000
PARAMETER C_PLL0_CLKIN1_PORT=CLKIN
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT0_BUF=TRUE
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT0_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT0_DIVIDE=20
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT0_PHASE=0.0000
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT1_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT2_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT3_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT4_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT5_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL0_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_PLL0_COMPENSATION=
PARAMETER C_PLL0_DIVCLK_DIVIDE=1
PARAMETER C_PLL0_EXT_RESET_HIGH=1
PARAMETER C_PLL0_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_PLL0_REF_JITTER=
PARAMETER C_PLL0_RESET_ON_LOSS_OF_LOCK=
PARAMETER C_PLL0_RST_DEASSERT_CLK=
PARAMETER C_PLL0_RST_MODULE=CLKGEN
PARAMETER C_PLL1_BANDWIDTH=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBOUT_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBOUT_MULT=
PARAMETER C_PLL1_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKIN1_MODULE=NONE
PARAMETER C_PLL1_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_PLL1_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT0_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT0_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT1_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT2_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT3_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT4_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT5_DESKEW_ADJUST=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLL1_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_PLL1_COMPENSATION=
PARAMETER C_PLL1_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_PLL1_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_PLL1_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_PLL1_REF_JITTER=
PARAMETER C_PLL1_RESET_ON_LOSS_OF_LOCK=
PARAMETER C_PLL1_RST_DEASSERT_CLK=
PARAMETER C_PLL1_RST_MODULE=
PARAMETER C_PLLE0_BANDWIDTH=
PARAMETER C_PLLE0_CLKFBIN_MODULE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKFBIN_PORT=
PARAMETER C_PLLE0_CLKFBOUT_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKFBOUT_MULT=
PARAMETER C_PLLE0_CLKFBOUT_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKIN1_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKIN1_MODULE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKIN1_PERIOD=
PARAMETER C_PLLE0_CLKIN1_PORT=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT0_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT0_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT0_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT0_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT1_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT1_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT1_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT1_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT2_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT2_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT2_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT2_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT3_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT3_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT3_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT3_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT4_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT4_CASCADE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT4_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT4_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT4_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT5_BUF=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT5_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT5_DUTY_CYCLE=
PARAMETER C_PLLE0_CLKOUT5_PHASE=
PARAMETER C_PLLE0_CLOCK_HOLD=
PARAMETER C_PLLE0_COMPENSATION=
PARAMETER C_PLLE0_DIVCLK_DIVIDE=
PARAMETER C_PLLE0_EXT_RESET_HIGH=
PARAMETER C_PLLE0_FAMILY=
PARAMETER C_PLLE0_REF_JITTER1=
PARAMETER C_PLLE0_RST_MODULE=
PARAMETER C_PLLE0_STARTUP_WAIT=
PARAMETER C_PSDONE_MODULE=
END
BEGIN axi_bram_ctrl_0_bram_block_elaborate
OPTION HW_VER=1.00.a
OPTION INSTANCE=axi_bram_ctrl_0_bram_block
PARAMETER C_MEMSIZE=0x4000
PARAMETER C_PORT_DWIDTH=32
PARAMETER C_PORT_AWIDTH=32
PARAMETER C_NUM_WE=4
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
END
BEGIN axi_bram_ctrl
OPTION HW_VER=1.03.a
OPTION INSTANCE=axi_bram_ctrl_0
PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL=AXI4LITE
PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_NARROW_BURST=0
PARAMETER C_SINGLE_PORT_BRAM=0
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_ECC=0
PARAMETER C_FAULT_INJECT=0
PARAMETER C_ECC_ONOFF_RESET_VALUE=1
END
BEGIN axi_interconnect
OPTION HW_VER=1.06.a
OPTION INSTANCE=axi4lite_0
PARAMETER C_BASEFAMILY=spartan6
PARAMETER C_NUM_SLAVE_SLOTS=2
PARAMETER C_NUM_MASTER_SLOTS=8
PARAMETER C_AXI_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_AXI_DATA_MAX_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=0x00000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020
PARAMETER C_M_AXI_DATA_WIDTH=0x00000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002000000020
PARAMETER C_INTERCONNECT_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000002
PARAMETER C_M_AXI_PROTOCOL=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000002000000020000000200000002000000020000000200000002
PARAMETER [encoded data, 4116 characters]
PARAMETER [encoded data, 4116 characters]
PARAMETER C_S_AXI_BASE_ID=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000
PARAMETER C_S_AXI_THREAD_ID_WIDTH=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_IS_INTERCONNECT=0b0000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_ACLK_RATIO=0x000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000102faf08002faf080
PARAMETER C_S_AXI_IS_ACLK_ASYNC=0b0000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_ACLK_RATIO=0x000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000102faf08002faf08002faf08002faf08002faf08002faf08002faf08002faf080
PARAMETER C_M_AXI_IS_ACLK_ASYNC=0b0000000000000000
PARAMETER C_INTERCONNECT_ACLK_RATIO=50000000
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_WRITE=0b1111111111111101
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_READ=0b1111111111111111
PARAMETER C_M_AXI_SUPPORTS_WRITE=0b1111111111111111
PARAMETER C_M_AXI_SUPPORTS_READ=0b1111111111111111
PARAMETER C_AXI_SUPPORTS_USER_SIGNALS=0
PARAMETER C_AXI_AWUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_ARUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_WUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_RUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_BUSER_WIDTH=1
PARAMETER C_AXI_CONNECTIVITY=0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
PARAMETER C_S_AXI_SINGLE_THREAD=0b0000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_SUPPORTS_REORDERING=0b1111111111111111
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_NARROW_BURST=0b1111111111111100
PARAMETER C_M_AXI_SUPPORTS_NARROW_BURST=0b1111111101111011
PARAMETER C_S_AXI_WRITE_ACCEPTANCE=0x00000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001
PARAMETER C_S_AXI_READ_ACCEPTANCE=0x00000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001
PARAMETER C_M_AXI_WRITE_ISSUING=0x00000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000020000000100000001
PARAMETER C_M_AXI_READ_ISSUING=0x00000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000020000000100000001
PARAMETER C_S_AXI_ARB_PRIORITY=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_SECURE=0b0000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_WRITE_FIFO_DEPTH=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_WRITE_FIFO_TYPE=0b1111111111111111
PARAMETER C_S_AXI_WRITE_FIFO_DELAY=0b0000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_READ_FIFO_DEPTH=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_READ_FIFO_TYPE=0b1111111111111111
PARAMETER C_S_AXI_READ_FIFO_DELAY=0b0000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_WRITE_FIFO_DEPTH=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_WRITE_FIFO_TYPE=0b1111111111111111
PARAMETER C_M_AXI_WRITE_FIFO_DELAY=0b0000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_READ_FIFO_DEPTH=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_READ_FIFO_TYPE=0b1111111111111111
PARAMETER C_M_AXI_READ_FIFO_DELAY=0b0000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_AW_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_AR_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_W_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_R_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_S_AXI_B_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_AW_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_AR_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_W_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_R_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_M_AXI_B_REGISTER=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PARAMETER C_INTERCONNECT_R_REGISTER=0
PARAMETER C_INTERCONNECT_CONNECTIVITY_MODE=0
PARAMETER C_USE_CTRL_PORT=0
PARAMETER C_USE_INTERRUPT=1
PARAMETER C_RANGE_CHECK=1
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_DEBUG=0
PARAMETER C_S_AXI_DEBUG_SLOT=0
PARAMETER C_M_AXI_DEBUG_SLOT=0
PARAMETER C_MAX_DEBUG_THREADS=1
END
BEGIN axi_uartlite
OPTION HW_VER=1.02.a
OPTION INSTANCE=RS232_Uart_1
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_INSTANCE=RS232_Uart_1
PARAMETER C_S_AXI_ACLK_FREQ_HZ=50000000
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_BAUDRATE=9600
PARAMETER C_DATA_BITS=8
PARAMETER C_USE_PARITY=0
PARAMETER C_ODD_PARITY=1
END
BEGIN axi_gpio
OPTION HW_VER=1.01.b
OPTION INSTANCE=Push_Buttons_4Bits
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_INSTANCE=Push_Buttons_4Bits
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_GPIO_WIDTH=4
PARAMETER C_GPIO2_WIDTH=32
PARAMETER C_ALL_INPUTS=1
PARAMETER C_ALL_INPUTS_2=0
PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT=1
PARAMETER C_DOUT_DEFAULT=0x00000000
PARAMETER C_TRI_DEFAULT=0xffffffff
PARAMETER C_IS_DUAL=0
PARAMETER C_DOUT_DEFAULT_2=0x00000000
PARAMETER C_TRI_DEFAULT_2=0xffffffff
END
BEGIN d_shared_mem_bus
OPTION HW_VER=1.00.a
OPTION INSTANCE=Digilent_Shared_Mem_Bus_Mux
PARAMETER C_PSRAM_RW_CYCLE_NS=100
PARAMETER C_FLASH_RD_CYCLE_NS=140
PARAMETER C_FLASH_WR_CYCLE_NS=60
PARAMETER C_QSPI_BASEADDR=0x72800000
PARAMETER C_QSPI_HIGHADDR=0x7280ffff
PARAMETER C_PSRAM_BASEADDR=0x7a000000
PARAMETER C_PSRAM_HIGHADDR=0x7affffff
PARAMETER C_FLASH_BASEADDR=0x79000000
PARAMETER C_FLASH_HIGHADDR=0x79ffffff
END
BEGIN pushbox_disp
OPTION HW_VER=1.00.a
OPTION INSTANCE=pushbox_disp_0
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_MIN_SIZE=0x000001ff
PARAMETER C_USE_WSTRB=0
PARAMETER C_DPHASE_TIMEOUT=8
PARAMETER C_BASEADDR=0x7b600000
PARAMETER C_HIGHADDR=0x7b60ffff
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_NUM_REG=1
PARAMETER C_NUM_MEM=1
PARAMETER C_SLV_AWIDTH=32
PARAMETER C_SLV_DWIDTH=32
END
BEGIN axi_plbv46_bridge
OPTION HW_VER=2.02.a
OPTION INSTANCE=axi_plbv46_bridge_0
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_INSTANCE=axi_plbv46_bridge_0
PARAMETER C_EN_BYTE_SWAP=0
PARAMETER C_EN_DEBUG_REG=0
PARAMETER C_S_AXI_PROTOCOL=AXI4LITE
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_NARROW_BURST=0
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_EXCL_ACCESS=0
PARAMETER C_S_AXI_ID_WIDTH=1
PARAMETER C_S_AXI_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_WRITE=1
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORTS_READ=1
PARAMETER C_S_AXI_WRITE_ACCEPTANCE=1
PARAMETER C_S_AXI_READ_ACCEPTANCE=1
PARAMETER C_S_AXI_SUPPORT_BARRIERS=0
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH=32
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_BASEADDR=0xffffffff
PARAMETER C_S_AXI_CTRL_HIGHADDR=0x00000000
PARAMETER C_MPLB_AWIDTH=32
PARAMETER C_MPLB_DWIDTH=32
PARAMETER C_MPLB_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_MPLB_SMALLEST_SLAVE=32
PARAMETER C_PLB_ADDR_PIPELINE=0
END
BEGIN xps_ps2
OPTION HW_VER=1.01.b
OPTION INSTANCE=keyboard
PARAMETER C_BASEADDR=0x86a00000
PARAMETER C_HIGHADDR=0x86a0ffff
PARAMETER C_SPLB_AWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_P2P=0
PARAMETER C_SPLB_MID_WIDTH=1
PARAMETER C_SPLB_NUM_MASTERS=1
PARAMETER C_SPLB_NATIVE_DWIDTH=32
PARAMETER C_SPLB_SUPPORT_BURSTS=0
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_IS_DUAL=0
PARAMETER C_SPLB_CLK_FREQ_HZ=50000000
END
BEGIN plb_v46
OPTION HW_VER=1.05.a
OPTION INSTANCE=plb_v46_0
PARAMETER C_PLBV46_NUM_MASTERS=1
PARAMETER C_PLBV46_NUM_SLAVES=1
PARAMETER C_PLBV46_MID_WIDTH=1
PARAMETER C_PLBV46_AWIDTH=32
PARAMETER C_PLBV46_DWIDTH=32
PARAMETER C_DCR_INTFCE=0
PARAMETER C_BASEADDR=0b1111111111
PARAMETER C_HIGHADDR=0b0000000000
PARAMETER C_DCR_AWIDTH=10
PARAMETER C_DCR_DWIDTH=32
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH=1
PARAMETER C_IRQ_ACTIVE=1
PARAMETER C_ADDR_PIPELINING_TYPE=1
PARAMETER C_FAMILY=spartan6
PARAMETER C_P2P=0
PARAMETER C_ARB_TYPE=0
END
