
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 3.06.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER STDIN = rs232_uart_1
 PARAMETER STDOUT = rs232_uart_1
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = iic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.05.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_iic_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = debug_module
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = dip_switches_8bits
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = fsl_to_axi_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = leds_8bits
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = mem_to_vga_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0_d_bram_ctrl
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.01.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0_i_bram_ctrl
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = push_buttons_4bits
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = rs232_uart_1
END


