run
-opt_level 2
-opt_mode speed
-ifmt mixed
-ifn D:\workspace\xilinx\xps\test4\pcores/fsl_to_axi_v1_00_a/devl/synthesis/fsl_to_axi_xst.prj
-top fsl_to_axi
-p virtex6
-ofn D:\workspace\xilinx\xps\test4\pcores/fsl_to_axi_v1_00_a/devl/synthesis/fsl_to_axi_xst.ngc
-iobuf NO
-rtlview YES
-hierarchy_separator /
