<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<symbol version="7" name="system">
    <symboltype>BLOCK</symboltype>
    <timestamp>2011-10-3T14:1:24</timestamp>
    <pin polarity="Input" x="0" y="-800" name="fpga_0_RS232_PORT_RX_pin" />
    <pin polarity="Input" x="0" y="-608" name="fpga_0_clk_1_sys_clk_pin" />
    <pin polarity="Input" x="0" y="-416" name="fpga_0_rst_1_sys_rst_pin" />
    <pin polarity="Input" x="0" y="-224" name="fpga_0_Push_Buttons_3Bit_GPIO_IO_I_pin(0:2)" />
    <pin polarity="Input" x="0" y="-32" name="fpga_0_Switches_8Bit_GPIO_IO_I_pin(0:7)" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-800" name="fpga_0_RS232_PORT_TX_pin" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-736" name="fpga_0_Micron_RAM_Mem_OEN_pin" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-672" name="fpga_0_Micron_RAM_Mem_WEN_pin" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-608" name="graph_acc_0_HS_pin" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-544" name="graph_acc_0_VS_pin" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-480" name="fpga_0_LEDs_8Bit_GPIO_IO_O_pin(0:7)" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-416" name="fpga_0_LED_7SEGMENT_GPIO_IO_O_pin(0:11)" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-352" name="fpga_0_Micron_RAM_Mem_A_pin(9:31)" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-288" name="fpga_0_Micron_RAM_Mem_BEN_pin(0:1)" />
    <pin polarity="Output" x="1088" y="-224" name="graph_acc_0_VGA_rgb_pin(0:7)" />
    <pin polarity="BiDirectional" x="1088" y="-160" name="xps_ps2_0_PS2_1_DATA" />
    <pin polarity="BiDirectional" x="1088" y="-96" name="xps_ps2_0_PS2_1_CLK" />
    <pin polarity="BiDirectional" x="1088" y="-32" name="fpga_0_Micron_RAM_Mem_DQ_pin(0:15)" />
    <graph>
        <rect width="960" x="64" y="-832" height="832" />
        <attrtext style="alignment:BCENTER;fontsize:56;fontname:Arial" attrname="SymbolName" x="544" y="-840" type="symbol" />
        <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="72" y="-800" type="pin fpga_0_RS232_PORT_RX_pin" />
        <line x2="0" y1="-800" y2="-800" x1="64" />
        <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="72" y="-608" type="pin fpga_0_clk_1_sys_clk_pin" />
        <line x2="0" y1="-608" y2="-608" x1="64" />
        <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="72" y="-416" type="pin fpga_0_rst_1_sys_rst_pin" />
        <line x2="0" y1="-416" y2="-416" x1="64" />
        <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="72" y="-224" type="pin fpga_0_Push_Buttons_3Bit_GPIO_IO_I_pin(0:2)" />
        <rect width="64" x="0" y="-236" height="24" />
        <line x2="0" y1="-224" y2="-224" x1="64" />
        <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="72" y="-32" type="pin fpga_0_Switches_8Bit_GPIO_IO_I_pin(0:7)" />
        <rect width="64" x="0" y="-44" height="24" />
        <line x2="0" y1="-32" y2="-32" x1="64" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-800" type="pin fpga_0_RS232_PORT_TX_pin" />
        <line x2="1088" y1="-800" y2="-800" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-736" type="pin fpga_0_Micron_RAM_Mem_OEN_pin" />
        <line x2="1088" y1="-736" y2="-736" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-672" type="pin fpga_0_Micron_RAM_Mem_WEN_pin" />
        <line x2="1088" y1="-672" y2="-672" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-608" type="pin graph_acc_0_HS_pin" />
        <line x2="1088" y1="-608" y2="-608" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-544" type="pin graph_acc_0_VS_pin" />
        <line x2="1088" y1="-544" y2="-544" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-480" type="pin fpga_0_LEDs_8Bit_GPIO_IO_O_pin(0:7)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-492" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-480" y2="-480" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-416" type="pin fpga_0_LED_7SEGMENT_GPIO_IO_O_pin(0:11)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-428" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-416" y2="-416" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-352" type="pin fpga_0_Micron_RAM_Mem_A_pin(9:31)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-364" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-352" y2="-352" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-288" type="pin fpga_0_Micron_RAM_Mem_BEN_pin(0:1)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-300" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-288" y2="-288" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-224" type="pin graph_acc_0_VGA_rgb_pin(0:7)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-236" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-224" y2="-224" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-160" type="pin xps_ps2_0_PS2_1_DATA" />
        <line x2="1088" y1="-160" y2="-160" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-96" type="pin xps_ps2_0_PS2_1_CLK" />
        <line x2="1088" y1="-96" y2="-96" x1="1024" />
        <attrtext style="alignment:RIGHT;fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" x="1016" y="-32" type="pin fpga_0_Micron_RAM_Mem_DQ_pin(0:15)" />
        <rect width="64" x="1024" y="-44" height="24" />
        <line x2="1088" y1="-32" y2="-32" x1="1024" />
    </graph>
</symbol>
